Приложение 1

к решению Собрания

Анивского муниципального округа

от 23.10.2025 № 148

**Положение о территориальном планировании**

**Анивского муниципального округа Сахалинской области**

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение

## 1.1. Объекты образования

| **№** | **Наименование объекта** | **Вид объекта** | **Назначение объекта** | **Статус объекта** | **Характеристика объекта** | | **Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона)** | **Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к размещению | Мест | 110 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 1.2 | Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Планируемый к размещению | Мест | 1200 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, зона специализированной общественной застройки | - | Первая очередь |
| 1.3 | Начальная школа-детский сад | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего образования | Планируемый к размещению | Мест | 180 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 1.4 | Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Планируемый к размещению | Мест | 500 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 1.5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Огоньки" | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Планируемый к реконструкции | Мест | 192 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, ул. Школьная, 18, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 1.6 | Начальная общеобразовательная школа | Общеобразовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования | Планируемый к размещению | Мест | 50 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 1.7 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, зона специализированной общественной застройки | - | Первая очередь |
| 1.8 | Детский образовательный центр | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования | Планируемый к размещению | Мест | 450 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 1.9 | Центр дополнительного образования | Организация дополнительного образования | Организация предоставления дополнительного образования | Планируемый к размещению | Мест | 100 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 1.10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Колокольчик» с. Троицкое» | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Планируемый к реконструкции | Мест | 190 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое,  ул. Молодежная, 13, зона специализированной общественной застройки | - | Первая очередь |

## 1.2. Объекты физической культуры и массового спорта

| **№** | **Наименование объекта** | **Вид объекта** | **Назначение объекта** | **Статус объекта** | **Характеристика объекта** | | **Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона)** | **Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Хоккейный корт | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Объект | 1 | Анивский муниципальный округ, с. Таранай, общественно-деловые зоны | - | Первая очередь |
| 2.2 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в г. Анива | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, жилые зоны | - | Первая очередь |
| 2.3 | Хоккейный корт | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | - | Первая очередь |
| 2.4 | Стадион | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона специализированной общественной застройки | - | Первая очередь |
| 2.5 | Лыжная база | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, зона специализированной общественной застройки | - | Первая очередь |
| 2.6 | Площадка для занятий воркаутом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 5 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.7 | Площадка для занятий воркаутом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 5 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зоны рекреационного назначения | - | Расчетный срок |
| 2.8 | Лыжероллерная трасса | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 40 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зоны рекреационного назначения | - | Расчетный срок |
| 2.9 | Площадка для занятий воркаутом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 5 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зоны рекреационного назначения | - | Расчетный срок |
| 2.10 | Лыжероллерная трасса | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 20 | муниципальный округ Анивский, зоны рекреационного назначения | - | Расчетный срок |
| 2.11 | Площадка для занятий воркаутом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 5 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчетный срок |
| 2.12 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 50 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.13 | Универсальная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 28 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.14 | Универсальная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 28 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.15 | Универсальная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 28 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.16 | Площадка для занятий воркаутом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 5 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.17 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 66 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 50 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.19 | Площадка для занятий воркаутом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 5 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.20 | Универсальная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 28 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 2.21 | Бассейн | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 48 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 2.22 | Универсальная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 28 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |

## 1.3. Объекты культуры, объекты отдыха и туризма

| **№** | **Наименование объекта** | **Вид объекта** | **Назначение объекта** | **Статус объекта** | **Характеристика объекта** | | **Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона)** | **Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Сельская библиотека | Объект культурно-просветительного назначения | Организация библиотечного обслуживания населения | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское, многофункциональная общественно-деловая зона | - | Расчетный срок |
| 3.2 | Сельский дом культуры | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое, зона специализированной общественной застройки | - | Первая очередь |
| 3.3 | Культурно-досуговый центр | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Зрительских мест | 250 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, жилые зоны | - | Первая очередь |
| 3.4 | Многофункциональный культурно-досуговый центр для детей и молодежи | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Зрительских мест | 200 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчетный срок |
| 3.5 | Сельский дом культуры | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Зрительских мест | 100 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчетный срок |
| 3.6 | Сельский дом культуры | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Зрительских мест | 100 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское, многофункциональная общественно-деловая зона | - | Расчетный срок |

## 1.4. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид объекта** | **Назначение объекта** | **Статус объекта** | **Характеристика объекта** | | **Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона)** | **Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель** | **Срок реализации** |
| **Наименование характеристики** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Дачная | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 5 | муниципальный округ Анивский, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 2 |
| Напряжение, кВ | 35/10 |
| 4.2 | Мицулевка | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 5 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 2 |
| Напряжение, кВ | 35/10 |
| 4.3 | Огоньки | Электрическая подстанция 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,6 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 35/10 |
| 4.4 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, жилые зоны | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.5 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.6 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.7 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.8 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,25 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.9 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,25 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.10 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, общественно-деловые зоны | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.11 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 0 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.12 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона специализированной общественной застройки | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.13 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона специализированной общественной застройки | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.14 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона специализированной общественной застройки | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.15 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,25 | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.16 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,25 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское,  зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.17 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона озелененных территорий специального назначения | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.18 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  зона транспортной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.19 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, общественно-деловые зоны | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Напряжение, кВ | 10 |
| 4.20 | Дачная - Тамбовка (Т-121) | Линии электропередачи 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 35 кВ | муниципальный округ Анивский | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,18 |
| 4.21 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,88 |
| 4.22 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,53 |
| 4.23 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 7,38 |
| 4.24 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,2 |
| 4.25 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое | - | Расчетный срок |
| Протяженность сооружения, км | 3,17 |
| 4.26 | Линии электропередачи 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Расчетный срок |
| Протяженность сооружения, км | 0,38 |
| 4.27 | ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,6 |
| 4.28 | ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,02 |
| 4.29 | ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое | - | Расчетный срок |
| Протяженность сооружения, км | 0,4 |
| 4.30 | Пятиречье - Петропавловская | Линии электропередачи 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 35 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Высокое, с. Петропавловское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 23,82 |
| 4.31 | Пятиречье - Петропавловская | Линии электропередачи 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 35 кВ | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,44 |
| 4.32 | Соловьевка - Дачная (Т-129) | Линии электропередачи 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 35 кВ | муниципальный округ Анивский | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,24 |
| 4.33 | Хомутово - Олимпия (Т-126) | Линии электропередачи 35 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 35 кВ | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 3,64 |
| 4.34 | СПХР Огоньки | Станция подземного хранения газа (СПХГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.35 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зоны рекреационного назначения | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.36 | ШРП Весточка | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.37 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, зона лесов | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.38 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.39 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское, зона транспортной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.40 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, с. Высокое, зона озелененных территорий специального назначения | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.41 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.42 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м | Первая очередь |
| 4.43 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.44 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский, зоны сельскохозяйственного использования | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.45 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское,  зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.46 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское,  зона озелененных территорий специального назначения | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.47 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка, зона озелененных территорий специального назначения | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.48 | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/час | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона озелененных территорий специального назначения | Охранная зона – 10 м | Расчетный срок |
| 4.49 | Газопровод межпоселковый | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,81 | муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.50 | Газопровод межпоселковый | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 16,86 | муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 126 |
| 4.51 | Газопровод межпоселковый | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,17 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.52 | Газопровод межпоселковый | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 15,2 | муниципальный округ Анивский, с. Высокое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.53 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,09 | муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.54 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,71 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.55 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,01 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.56 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,25 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.57 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,48 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.58 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,13 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| 4.59 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,23 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.60 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,15 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.61 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,13 | муниципальный округ Анивский, г. Анива,  с. Воскресенское | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.62 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,17 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.63 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,14 | муниципальный округ Анивский,  с. Зеленодольск | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.64 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,1 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.65 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,21 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.66 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,98 | муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.67 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.68 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 6,91 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.69 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,32 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.70 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,28 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.71 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,45 | муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.72 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,42 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое, г. Анива | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.73 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,74 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.74 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,63 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.75 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,29 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.76 | Газопровод распределительный низкого давления | Газопровод распределительный низкого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,25 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | Охранная зона – 3;2 м | Расчетный срок |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.77 | Газопровод распределительный среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,87 | муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| 4.78 | Газопровод распределительный среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,21 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.79 | Газопровод распределительный среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,38 | муниципальный округ Анивский, с. Высокое | Охранная зона – 3;2 м | Первая очередь |
| Диаметр трубопровода, мм | 63 |
| 4.80 | Котельная ЦРК | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 29,25 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.81 | Котельная №9 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 3,72 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.82 | Котельная | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | По проекту | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское,  зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.83 | Котельная №1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 4,3 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.84 | Новая газовая котельная №4 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, МВт | 2,55 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.85 | Котельная №2 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 3,01 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.86 | Котельная №2 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 7,8 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, жилые зоны | - | Первая очередь |
| 4.87 | Котельная №1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.88 | Котельная №7 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 6,52 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.89 | Котельная №6 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 3,26 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона инженерной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.90 | Котельная №2 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 8,3 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 4.91 | Котельная №1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 4.92 | Котельная детского сада | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,23 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 4.93 | Котельная №3 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 40 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 4.94 | Котельная №2 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 110,5 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 4.95 | Котельная №1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 4.96 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,81 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| 4.97 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,03 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| 4.98 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,35 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| 4.99 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр подающего трубопровода, мм | 400 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| Диаметр обратного трубопровода, мм | 400 |
| Протяженность сооружения, км | 1,05 |
| 4.100 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,65 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| 4.101 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,32 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| 4.102 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,84 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | Охранная зона – 3 м | Первая очередь |
| 4.103 | Водозабор "Автомост" | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | С сохранением мощности | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.104 | Водозабор "Мицулевский" | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 5,72 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.105 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | С сохранением мощности | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.106 | Водозабор "ул. Центральная" | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,69 | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.107 | Водозабор "Таранайский-1" | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.108 | Водозабор "Южный" | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 2,9 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.109 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 20 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Расчетный срок |
| 4.110 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 9 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Расчетный срок |
| 4.111 | Водозабор | Водозабор | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 30 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Расчетный срок |
| 4.112 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,8 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.113 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 13,4 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.114 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.115 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1,8 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 4.116 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 20 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Расчетный срок |
| 4.117 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 9 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Расчетный срок |
| 4.118 | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 30 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Расчетный срок |
| 4.119 | Насосная станция | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 5 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м | Первая очередь |
| 4.120 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,38 | муниципальный округ Анивский, с. Высокое | - | Первая очередь |
| 4.121 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,71 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Первая очередь |
| 4.122 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 500 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,5 |
| 4.123 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 8,47 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  с. Троицкое | - | Первая очередь |
| 4.124 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 18,8 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, г. Анива | - | Первая очередь |
| 4.125 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, с. Успенское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 39,61 |
| 4.126 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 4,91 |
| 4.127 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, с. Высокое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,76 |
| 4.128 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 5,4 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| 4.129 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,54 |
| 4.130 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 225 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 2,29 |
| 4.131 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,78 |
| 4.132 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,74 |
| 4.133 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,59 |
| 4.134 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,81 |
| 4.135 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 5,73 |
| 4.136 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,64 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | - | Первая очередь |
| 4.137 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 150 м | Первая очередь |
| Производительность, тыс. куб. м/сут | 3,2 |
| 4.138 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 100 м | Первая очередь |
| 4.139 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 3,6 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 150 м | Первая очередь |
| 4.140 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 100 м | Первая очередь |
| 4.141 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 33 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 300 м | Расчетный срок |
| 4.142 | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 150 м | Расчетный срок |
| 4.143 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.144 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.145 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона озелененных территорий специального назначения | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.146 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона отдыха | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.147 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.148 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, иные зоны | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.149 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, иные зоны | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.150 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, иные зоны | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.151 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, иные зоны | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.152 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Высокое, зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.153 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона озелененных территорий специального назначения | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.154 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.155 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское, зона озелененных территорий специального назначения | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.156 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона озелененных территорий специального назначения | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.157 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, жилые зоны | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.158 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское,  зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
| 4.159 | КНС-4 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.160 | КНС №4 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.161 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.162 | КНС №3 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, общественно-деловые зоны | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь |
| 4.163 | КНС-3 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | муниципальный округ Анивский,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.164 | КНС-2 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | муниципальный округ Анивский, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.165 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.166 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.167 | КНС "СФЕРА" | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.168 | КНС №2 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1,2 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.169 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.170 | КНС-1 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.171 | КНС "Невельская" | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, жилые зоны | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.172 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1,2 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, зона озелененных территорий специального назначения | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
| 4.173 | Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,12 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское,  зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Санитарно-защитная зона – 15 м | Первая очередь |
| 4.174 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.175 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.176 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.177 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, иные зоны | - | Первая очередь |
| 4.178 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка,  зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.179 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай, зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.180 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское,  зона транспортной инфраструктуры | - | Первая очередь |
| 4.181 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,48 | муниципальный округ Анивский | - | Первая очередь |
| 4.182 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,23 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Первая очередь |
| 4.183 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,21 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | - | Первая очередь |
| 4.184 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,08 | муниципальный округ Анивский, с. Высокое | - | Первая очередь |
| 4.185 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,54 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Первая очередь |
| 4.186 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,96 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| 4.187 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,54 | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское | - | Первая очередь |
| 4.188 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,94 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай | - | Первая очередь |
| 4.189 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 5,93 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| 4.190 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Отведение дождевых вод | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,63 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | - | Первая очередь |
| 4.191 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,42 | муниципальный округ Анивский | - | Первая очередь |
| 4.192 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 13,27 |
| 4.193 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,3 |
| 4.194 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 250 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 2,59 |
| 4.195 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,07 |
| 4.196 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 3,41 |
| 4.197 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 225 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 3,45 |
| 4.198 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 225 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 7,06 |
| 4.199 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 110 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,99 |
| 4.200 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 2,24 |
| 4.201 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 225 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,76 |
| 4.202 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 160 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 3,15 |
| 4.203 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,7 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Первая очередь |
| 4.204 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,99 |
| 4.205 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,06 |
| 4.206 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский, с. Огоньки | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,99 |
| 4.207 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 0,38 |
| 4.208 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский, с. Таранай | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,22 |
| 4.209 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский, с. Троицкое | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 2,63 |
| 4.210 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Диаметр трубопровода, мм | 200 | муниципальный округ Анивский, с. Успенское | - | Первая очередь |
| Протяженность сооружения, км | 1,32 |

## 

## 1.5. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| **№** | **Наименование объекта** | **Вид объекта** | **Назначение объекта** | **Статус объекта** | **Характеристика объекта** | | **Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона)** | **Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 15,18 | муниципальный округ Анивский | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.2 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 28,02 | муниципальный округ Анивский | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.3 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,89 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.4 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 4,89 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.5 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,75 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.6 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,1 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.7 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,09 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.8 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,72 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.9 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,81 | муниципальный округ Анивский,  с. Огоньки | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.10 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 6,63 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.11 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,3 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
| Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |
| 5.12 | Дорожка велосипедная | Дорожка велосипедная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,22 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Расчетный срок |
| 5.13 | Дорожка велосипедная | Дорожка велосипедная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 25,99 | муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое, г. Анива, с. Песчанское,  с. Воскресенское | - | Расчетный срок |
| 5.14 | Дорожка велосипедная | Дорожка велосипедная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,93 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое | - | Расчетный срок |
| 5.15 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,84 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Расчетный срок |
| 5.16 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,51 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Расчетный срок |
| 5.17 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 4,04 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Расчетный срок |
| 5.18 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,73 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое | - | Расчетный срок |
| 5.19 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,19 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  г. Анива | - | Расчетный срок |
| 5.20 | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,45 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  г. Анива,  с. Песчанское | - | Расчетный срок |
| 5.21 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,65 | муниципальный округ Анивский | - | Расчетный срок |
| 5.22 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 27,2 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Расчетный срок |
| 5.23 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 6,32 | муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Расчетный срок |
| 5.24 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 21,01 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | - | Расчетный срок |
| 5.25 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,13 | муниципальный округ Анивский,  с. Воскресенское | - | Расчетный срок |
| 5.26 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,32 | муниципальный округ Анивский,  с. Высокое | - | Расчетный срок |
| 5.27 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,68 | муниципальный округ Анивский,  с. Высокое | - | Расчетный срок |
| 5.28 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,46 | муниципальный округ Анивский,  с. Зеленодольск | - | Расчетный срок |
| 5.29 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 8,56 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Расчетный срок |
| 5.30 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 7,41 | муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Расчетный срок |
| 5.31 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 24,92 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Расчетный срок |
| 5.32 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 5,04 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое | - | Расчетный срок |
| 5.33 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,85 | муниципальный округ Анивский,  с. Огоньки | - | Расчетный срок |
| 5.34 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,26 | муниципальный округ Анивский,  с. Огоньки | - | Расчетный срок |
| 5.35 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,52 | муниципальный округ Анивский,  с. Песчанское | - | Расчетный срок |
| 5.36 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,43 | муниципальный округ Анивский,  с. Песчанское | - | Расчетный срок |
| 5.37 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,55 | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское | - | Расчетный срок |
| 5.38 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 5,67 | муниципальный округ Анивский,  с. Петропавловское | - | Расчетный срок |
| 5.39 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 11,12 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое | - | Расчетный срок |
| 5.40 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,37 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое | - | Расчетный срок |
| 5.41 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,82 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  г. Анива | - | Расчетный срок |
| 5.42 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,26 | муниципальный округ Анивский,  с. Таранай | - | Расчетный срок |
| 5.43 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 7,77 | муниципальный округ Анивский,  с. Таранай | - | Расчетный срок |
| 5.44 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 21,82 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое | - | Расчетный срок |
| 5.45 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 11,93 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое | - | Расчетный срок |
| 5.46 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,63 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское | - | Расчетный срок |
| 5.47 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,11 | муниципальный округ Анивский,  с. Успенское | - | Расчетный срок |
| 5.48 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.49 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.50 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.51 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.52 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.53 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.54 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.55 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.56 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | - | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Малиновка,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.57 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | - | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Малиновка, зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.58 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Песчанское,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.59 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Песчанское,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.60 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.61 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.62 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.63 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский,  с. Рыбацкое,  зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.64 | Мост пешеходный | Мостовое сооружение | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, зона акваторий | - | Расчетный срок |

## 1.6. Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Объекты отсутствуют.

## 1.7. Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций. Объекты обеспечения пожарной безопасности

Объекты отсутствуют.

## 1.8. Прочие объекты

| **№** | **Наименование объекта** | **Вид объекта** | **Назначение объекта** | **Статус объекта** | **Характеристика объекта** | | **Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона)** | **Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ВОЛС «Газопровод-отвод и ГРС Южная Сахалинской области. 2 этап – ВОЛС» | Линия связи | Организация связи | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 7,03 | муниципальный округ Анивский,  с. Новотроицкое,  с. Троицкое | Охранная зона – 2 м | Первая очередь |
| 8.2 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Защита берегов | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,43 | муниципальный округ Анивский, муниципальный округ Анивский,  с. Мицулевка | - | Расчетный срок |
| 8.3 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Защита берегов | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,88 | муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое, муниципальный округ Анивский,  с. Троицкое | - | Расчетный срок |
| 8.4 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Защита от затопления и подтопления | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 8,57 | муниципальный округ Анивский, г. Анива, муниципальный округ Анивский, г. Анива | - | Расчетный срок |
| 8.5 | Кладбище | Кладбище | - | Планируемый к размещению | Площадь объекта, га | 22,57 | муниципальный округ Анивский, зона кладбищ | Санитарно-защитная зона – 50 м | Расчетный срок |
| 8.6 | Подростково-молодежный клуб | Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Планируемый к размещению | Объект | 1 | Анивский муниципальный округ, с. Троицкое, жилые зоны | - | Расчетный срок |
| 8.7 | Подростково-молодежный клуб | Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Планируемый к размещению | Объект | 1 | г. Анива, зона специализированной общественной застройки | - | Расчетный срок |
| 8.8 | Кладбище | Кладбище | - | Планируемый к размещению | Площадь объекта, га | 15,86 | муниципальный округ Анивский, зона кладбищ | Санитарно-защитная зона – 50 м | Расчетный срок |

# 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| **№ п/п** | **Вид зоны с особыми условиями использования территорий** | **Режим использования или ограничения  на использование территории** | **Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории  для каждого вида зон** |
| --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно-защитная зона | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.  В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.  В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:  а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;  б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 |
|  | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;  б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;  г) размещать свалки;  д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).  В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных [пунктом 8](#Par71) Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается:  а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;  б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);  д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).  В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:  а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;  в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;  г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);  д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;  е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);  з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).  В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных [пунктом 10](#Par84) Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:  а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;  в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
|  | Охранные зоны тепловых сетей | в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:   * размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; * загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; * устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; * устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; * производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; * проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; * снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход. через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); * занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под. мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.   В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:   * производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; * производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; * производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;   сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 |
|  | Первый пояс  зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения | На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  | Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей:  а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;  б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;  в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;  г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;  д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;  е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;  ж) разводить огонь и размещать источники огня;  з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;  и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;  к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;  л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Охранные зоны линий связи | В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:  а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);  б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;  в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;  г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;  д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;  е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;  ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.  Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:  а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;  б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;  в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);  г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;  д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;  е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578  "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| **№** | **Вид функциональной зоны** | **Параметры функциональных зон** | | **Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Количественный показатель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | Площадь зоны, га | 1120,1 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Культурно-досуговый центр, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Зрительских мест: 250) - 1 объект  Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Каркасный универсальный спортивный комплекс, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое) - 1 объект  Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным игровым залом в  г. Анива, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива) - 1 объект  Спортивное сооружение (Площадка для занятий воркаутом, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Единовременная пропускная способность, чел: 5) - 1 объект  Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Единовременная пропускная способность, чел: 28) - 1 объект  Спортивное сооружение (Спортивный зал, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект  Спортивное сооружение (Площадка для занятий воркаутом, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 5) - 1 объект  Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 28) - 1 объект  Спортивное сооружение (Площадка для занятий воркаутом, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 5) - 1 объект  Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 28) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №2, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Тепловая мощность, Гкал/ч: 8,3) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №3, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 40) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №2, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 7,8) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Объект: 1) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "Невельская", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) - 1 объект  Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Подростково-молодежный клуб, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, Анивский муниципальный округ, с. Троицкое, Объект: 1) - 1 объект |
| Численность населения, чел | 147338 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 1214,13 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Сельский дом культуры, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Зрительских мест: 100) - 1 объект  Спортивное сооружение (Площадка для занятий воркаутом, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Единовременная пропускная способность, чел: 5) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Петропавловское, Мощность трансформаторов, МВ A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Воскресенское, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-4, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) - 1 объект |
| Численность населения, чел | 15629 |
| 3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь зоны, га | 182,47 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Многофункциональный культурно-досуговый центр для детей и молодежи, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Зрительских мест: 200) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 4 | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны, га | 72,33 | Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Количество автомобилей: 6) - 1 объект  Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Количество автомобилей: 2) - 1 объект  Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Количество автомобилей: 2) - 1 объект  Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Количество автомобилей: 2) - 1 объект  Общеобразовательная организация (Начальная школа-детский сад, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Мест: 180) - 1 объект  Общеобразовательная организация (Общеобразовательная организация, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мест: 500) - 1 объект  Организация дополнительного образования (Детский образовательный центр, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Мест: 450) - 1 объект  Организация дополнительного образования (Центр дополнительного образования, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мест: 100) - 1 объект  Спортивное сооружение (Хоккейный корт, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, Анивский муниципальный округ, с. Таранай) - 1 объект  Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Единовременная пропускная способность, чел: 28) - 1 объект  Спортивное сооружение (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 66) - 1 объект  Спортивное сооружение (Хоккейный корт, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое) - 1 объект  Спортивное сооружение (Физкультурно-оздоровительный комплекс, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 2 объекта  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №1, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1,7) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС №3, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь зоны, га | 339,97 | Объект культурно-просветительного назначения (Сельская библиотека, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Объект: 1) - 1 объект  Объект культурно-досугового (клубного) типа (Сельский дом культуры, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Зрительских мест: 100) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь зоны, га | 66,09 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (Больничный комплекс, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Мощность круглосуточного стационара, количество коек: 120) - 1 объект  Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (Комплекс зданий ГБУЗ "Анивская центральная районная больница им. В.А. Сибиркина", Региональное значение, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, г. Анива, ул. Тракторная, № 8, Мощность круглосуточного стационара, количество коек: 60) - 1 объект  Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (Амбулаторно-поликлинический комплекс, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 400) - 1 объект  Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 25) - 1 объект  Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Мест: 110) - 1 объект  Дошкольная образовательная организация (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Колокольчик» с. Троицкое», Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, ул. Молодежная, 13, Мест: 190) - 1 объект  Общеобразовательная организация (Общеобразовательная организация, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Мест: 1200) - 1 объект  Общеобразовательная организация (Начальная общеобразовательная школа, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Мест: 50) - 1 объект  Общеобразовательная организация (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Огоньки", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, ул. Школьная, 18, Мест: 192) - 1 объект  Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое) - 1 объект  Объект культурно-досугового (клубного) типа (Сельский дом культуры, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое) - 1 объект  Спортивное сооружение (Стадион, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Таранай) - 1 объект  Спортивное сооружение (Лыжная база, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое) - 1 объект  Спортивное сооружение (Бассейн, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Единовременная пропускная способность, чел: 48) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 3 объекта  Источник тепловой энергии (Котельная №1, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,8) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная детского сада, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,23) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №1, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,3) - 1 объект  Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Подростково-молодежный клуб, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, г. Анива, Объект: 1) – 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 7 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадь зоны, га | 66,90 | - |
| Численность населения, чел | - |
| 8 | Производственная зона | Площадь зоны, га | 1148,24 | Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Количество автомобилей: 1) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 152,52 | Газораспределительная станция (ГРС) (Газопровод-отвод и ГРС Южная, Федеральное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/час: 170,8) - 1 объект  Газораспределительная станция (ГРС) (Газопровод-перемычка ГРС Южная – ГРС с. Троицкое, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Производительность тыс. куб. м/час: 15,6) - 1 объект  Электрическая подстанция 110 кВ (Песчаная, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 80, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110/35) - 1 объект  Электрическая подстанция 110 кВ (Петропавловская, Региональное значение, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Петропавловское, Мощность трансформаторов, МВ · A: 28,6, Количество трансформаторов: 3, Напряжение, кВ: 110/35/10) - 1 объект  Электрическая подстанция 35 кВ (Мицулевка, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Мощность трансформаторов, МВ · A: 5, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35/10) - 1 объект  Электрическая подстанция 35 кВ (Огоньки, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,6, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 35/10) - 1 объект  Электрическая подстанция 35 кВ (Дачная, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 5, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35/10) - 1 объект  Газораспределительная станция (ГРС) (ГРС Южная-2, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/час: 200) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (Трансформаторная подстанция (ТП), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0, Количество трансформаторов: 0, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Станция подземного хранения газа (СПХГ) (СПХР Огоньки, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ШРП Весточка, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №2, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 110,5) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №1, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 4,3) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Новая газовая котельная №4, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Тепловая мощность, Гкал/ч: 4) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №1, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,8) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №9, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,72) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная ЦРК, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Тепловая мощность, Гкал/ч: 29,25) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Воскресенское) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №2, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Таранай, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,01) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №6, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,26) - 1 объект  Источник тепловой энергии (Котельная №7, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Тепловая мощность, Гкал/ч: 6,52) - 1 объект  Водозабор (Водозабор, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 20) – 1 объект  Водозабор (Водозабор, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Производительность, тыс. куб. м/сут: 9) - 1 объект  Водозабор (Водозабор, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 30) - 1 объект  Водозабор (Водозабор "Автомост", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский) - 1 объект  Водозабор (Водозабор "Мицулевский", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 5,72) - 1 объект  Водозабор (Водозабор, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский) - 1 объект  Водозабор (Водозабор "ул. Центральная", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Петропавловское, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,69) - 1 объект  Водозабор (Водозабор "Таранайский-1", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Таранай, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект  Водозабор (Водозабор "Южный", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 2,9) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 20) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,8) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Производительность, тыс. куб. м/сут: 9) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 30) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,8) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 13,4) - 1 объект  Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Таранай, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект  Насосная станция (Насосная станция, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/сут: 5) - 1 объект  Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 33) - 1 объект  Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/сут: 3,2) - 1 объект  Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) - 1 объект  Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Огоньки, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,15) - 1 объект  Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,15) - 1 объект  Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 3,6) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-3, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-2, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-1, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Таранай, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС №4, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС №2, Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,2) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "СФЕРА", Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 1376,60 | Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) - 1 объект  Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) – 8 объектов  Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Малиновка, Объект: 1) - 2 объекта  Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Песчанское, Объект: 1) - 2 объекта  Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое, Объект: 1) - 4 объекта  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Воскресенское, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Высокое, Объект: 1) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) - 1 объект  Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (Насосная станция дождевой канализации (НСДК), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) - 3 объекта  Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (Насосная станция дождевой канализации (НСДК), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Объект: 1) - 1 объект  Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (Насосная станция дождевой канализации (НСДК), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Таранай, Объект: 1) - 1 объект  Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (Насосная станция дождевой канализации (НСДК), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Объект: 1) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 11 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 13836,85 | Электростанция ветровая (ВЭС) (ВЭС "Петропавловская-2", Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Электрическая мощность, МВт: 100, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 12 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Площадь зоны, га | 1458,02 | - |
| Численность населения, чел | - |
| 13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь зоны, га | 1979,67 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (Строительство животноводческого комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Мощность объекта, тыс. голов: 1900) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 14 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны, га | 230,23 | Спортивное сооружение (Лыжероллерная трасса, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 1 объект  Спортивное сооружение (Площадка для занятий воркаутом, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Единовременная пропускная способность, чел: 5) - 2 объекта  Спортивное сооружение (Лыжероллерная трасса, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Единовременная пропускная способность, чел: 40) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны, га | 358,63 | Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Объект: 1) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) - 2 объекта  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Новотроицкое, Объект: 1) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Объект: 1) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Успенское, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,12) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 16 | Зона отдыха | Площадь зоны, га | 340,15 | Детский оздоровительный лагерь (Всероссийский детский оздоровительный лагерь, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива) - 1 объект  Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (Водно-оздоровительный комплекс с гостиницей и предприятиями общественного питания, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Рыбацкое, Единовременная пропускная способность объектов физкультурно-досугового назначения и активного отдыха, чел.: 300) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 17 | Зона лесов | Площадь зоны, га | 232410,8 | Электростанция ветровая (ВЭС) (Воскресенская ВЭС, Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Электрическая мощность, МВт: 100, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0) - 1 объект  Электростанция ветровая (ВЭС) (ВЭС "Анива", Региональное значение, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Электрическая мощность, МВт: 100, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 18 | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 72,17 | Кладбище (Кладбище, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Площадь объекта, га: 15,86) - 1 объект  Кладбище (Кладбище, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Площадь объекта, га: 22,57) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 19 | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны, га | 55,23 | - |
| Численность населения, чел | - |
| 20 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны, га | 1657,52 | Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Воскресенское, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Высокое, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 1 объект  Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Производительность, тыс. куб. м/час: По проекту) - 2 объекта  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Мицулевка, Объект: 1) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Петропавловское, Объект: 1) - 1 объект  Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, с. Таранай, Объект: 1) - 1 объект  Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Местное значение муниципального округа, Планируемый к реконструкции, муниципальный округ Анивский, с. Троицкое, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,2) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 21 | Зона режимных территорий | Площадь зоны, га | 834 | - |
| Численность населения, чел | - |
| 22 | Зона акваторий | Площадь зоны, га | 347164,57 | Мостовое сооружение (Мост пешеходный, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, г. Анива, Объект: 1) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |
| 23 | Иные зоны | Площадь зоны, га | 8849,41 | Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Объект: 1) - 4 объекта  Насосная станция дождевой канализации (НСДК) (Насосная станция дождевой канализации (НСДК), Местное значение муниципального округа, Планируемый к размещению, муниципальный округ Анивский, Объект: 1) - 1 объект |
| Численность населения, чел | - |