
Градостроительные регламенты 
Анивского муниципального округа Сахалинской области

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1)
[bookmark: _Toc199856159]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Минимальные размеры земельных участков (ширина), м - 15

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
*Для существующих домовладений.
	2.1.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению


	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200 на один блок
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000 на один блок, для двух квартирных блокированных жилых домов, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 0 метров:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не полежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 50 %

	8
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 %

	9
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 250
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	12
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 7000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856160]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Государственное управление
	3.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Минимальные размеры земельных участков (ширина), м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %

	5
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856161]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856162]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
2. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.229),
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.231),
6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.232),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
9. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
10. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.8),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
12. Водоохранная зона(65:05-6.236),
13. Водоохранная зона(65:05-6.160),
14. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
15. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
16. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
17. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.9),
18. Водоохранная зона(65:05-6.163),
19. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
20. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
21. Водоохранная зона(65:05-6.181),
22. Водоохранная зона(65:05-6.202),
23. Водоохранная зона(65:05-6.169),
24. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
25. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.212),
26. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
27. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.211),
28. Водоохранная зона(65:05-6.178),
29. Водоохранная зона(65:05-6.179),
30. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
31. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
32. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.141),
33. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
34. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29),
35. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.15),
36. (65:05-5.7),
37. (65:05-5.3),
38. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
39. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
40. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
41. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207),
42. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
43. Зона особо охраняемых территорий(65:05-6.150),
44. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
45. Водоохранная зона(65:05-6.164),
46. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.175),
47. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.176),
48. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
49. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.192),
50. Водоохранная зона(65:05-6.161),
51. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
52. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
53. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
54. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.13),
56. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.16)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856163]Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

[bookmark: _Toc199856164]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Минимальные размеры земельных участков (ширина), м - 15

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, метров:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м 2000- на один блок

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 0 метров:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка
[bookmark: _GoBack]- 0 метров со стороны общей стены между блоками блокированной жилой застройки.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 0 м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка


	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Общежития
	3.2.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %

	8
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 %

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 460
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 250
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	14
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 7000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % 80%

	19
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	20
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856165]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Государственное управление
	3.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 5 от границы земельного участка, примыкающей к улице, и смежного земельного участка
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к проезду

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

	5
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %



[bookmark: _Toc199856166]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Ведение
огородничества
	13.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 300
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка –не подлежит установлению



[bookmark: _Toc199856167]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
2. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
3. Водоохранная зона(65:05-6.160),
4. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.21),
6. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.9),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.27),
8. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
9. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
10. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.204),
11. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.237),
12. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.242),
13. Водоохранная зона(65:05-6.163),
14. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
15. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
16. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
17. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.219),
18. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.220),
19. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.221),
20. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
21. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.212),
22. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
23. Водоохранная зона(65:05-6.178),
24. Водоохранная зона(65:05-6.179),
25. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
26. (65:05-5.3),
27. Водоохранная зона(65:05-6.202),
28. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
29. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
30. Водоохранная зона(65:05-6.169),
31. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
32. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
33. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207),
34. Водоохранная зона(65:05-6.164),
35. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.175),
36. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.176),
37. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
38. Водоохранная зона(65:05-6.161),
39. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
40. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.143),
41. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
42. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

[bookmark: _Toc199856168]Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

[bookmark: _Toc199856169]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество надземных этажей - 8 
В случае размещения в первых этажах зданий, расположенных вдоль красных линий, нежилых помещений, минимальная высота помещений первого этажа должна составлять 3,5 м

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Минимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Общежития
	3.2.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 50

	7
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 %

	8
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 460
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 15

	10
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	13
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м – 500 (допустимо при разработке документации по планировке территории в составе гостиничного комплекса) 
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856170]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Государственное управление
	3.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 25000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 5 от границы земельного участка, примыкающей к улице, и от границы смежного земельного участка
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к проезду

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

	5
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %



[bookmark: _Toc199856171]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856172]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
2. Водоохранная зона(65:05-6.236),
3. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.9),
4. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29),
5. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
6. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
7. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
8. Водоохранная зона(65:05-6.181),
9. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.234),
10. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.217),
11. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.218),
12. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.22),
13. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
14. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.21),
15. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.27),
16. Водоохранная зона(65:05-6.160),
17. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
18. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856173]Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4)

[bookmark: _Toc199856174]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 9
Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество надземных этажей - 8
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 30 В случае размещения на первом этаже в зданиях вдоль красных линий нежилых помещений, минимальная высота помещений первого этажа должна составлять 3,5 м, максимальная 6 м

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Общежития
	3.2.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 30

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 12

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 25

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 7000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 %

	8
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 25

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 9

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 15 %

	10
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Высота первых этажей зданий со стороны красной линии - 12

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 4
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 20

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 30

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 20

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856175]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Минимальное количество надземных этажей - 2
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 16

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Государственное управление
	3.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 30

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 5 от границы земельного участка, примыкающей к улице, и от границы смежного земельного участка
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к проезду

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 25

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %

	5
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 15000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 25

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- не менее 3 метров по всем границам земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 20

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856176]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 10

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856177]Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

[bookmark: _Toc199856178]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Общежития
	3.2.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 50 %

	7
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 %

	10
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 20000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 640000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 460
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 15

	13
	Цирки и зверинцы
	3.6.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Религиозное использование
	3.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Общественное управление
	3.8
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

	18
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	20
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

	21
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	22
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	23
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %

	24
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500 (допустимо при разработке документации по планировке территории в составе гостиничного комплекса) 
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	25
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

	26
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	27
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

	28
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	29
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	30
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	31
	Водный спорт
	5.1.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	32
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	33
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	34
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	35
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	36
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856179]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856180]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856181]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
2. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
3. Водоохранная зона(65:05-6.202),
4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
5. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
6. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
7. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
9. Водоохранная зона(65:05-6.163),
10. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
12. Водоохранная зона(65:05-6.181),
13. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
14. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
15. Водоохранная зона(65:05-6.169),
16. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
17. Водоохранная зона(65:05-6.178),
18. Водоохранная зона(65:05-6.179),
19. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
20. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
21. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
22. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
23. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207),
24. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
25. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.230),
26. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.232),
27. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
28. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
29. Водоохранная зона(65:05-6.161),
30. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
31. Водоохранная зона(65:05-6.160),
32. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
33. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
34. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.
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[bookmark: _Toc199856183]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Общежития
	3.2.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 15 %

	7
	Общественное управление
	3.8
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со стороны общей стены с соседним жилым домом, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Приюты для животных
	3.10.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Рынки
	4.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	18
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %

	20
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	21
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	22
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	23
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 300
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	24
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	25
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	26
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	27
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	28
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	29
	Склад
	6.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	30
	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	31
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	32
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	33
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	34
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856184]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Религиозное использование
	3.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Легкая промышленность
	6.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Пищевая промышленность
	6.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856185]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856186]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.21),
2. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.9),
3. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
4. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
5. (65:05-6.200),
6. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
7. Водоохранная зона(65:05-6.160),
8. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
9. Водоохранная зона(65:05-6.178),
10. Водоохранная зона(65:05-6.179),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
12. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
13. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
14. Водоохранная зона(65:05-6.202),
15. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856187]Производственная зона (П-1)

[bookmark: _Toc199856188]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Производственная деятельность
	6.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Недропользование
	6.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Тяжелая промышленность
	6.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %:



	5
	Легкая промышленность
	6.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Пищевая промышленность
	6.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Рыбоводство
	1.13
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 150000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Строительная промышленность
	6.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Энергетика
	6.7
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Склад
	6.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению:

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 30

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	20
	Общежития
	3.2.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	21
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	22
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	23
	Приюты для животных
	3.10.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	24
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	25
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	26
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %

	27
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 15

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	28
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению:

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	29
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	30
	Рыболовство
	5.3.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 150000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	31
	Железнодорожные пути
	7.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	32
	Водный транспорт
	7.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	33
	Воздушный транспорт
	7.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	34
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	35
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	36
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %.

	37
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	38
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856189]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со стороны общей стены с соседним жилым домом, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856190]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856191]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1 Производственная зона (П-1) 1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.228),
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.229),
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.231),
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.232),
6. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
9. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
10. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.24),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
12. Водоохранная зона(65:05-6.236),
13. Водоохранная зона(65:05-6.202),
14. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
15. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
16. Водоохранная зона(65:05-6.181),
17. Водоохранная зона(65:05-6.169),
18. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
19. Водоохранная зона(65:05-6.178),
20. Водоохранная зона(65:05-6.179),
21. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
22. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
23. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
24. Водоохранная зона(65:05-6.162),
25. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
26. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
27. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
28. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
29. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
30. Водоохранная зона(65:05-6.160),
31. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
32. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.28),
33. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.135),
34. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.148),
35. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.147),
36. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
37. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.149),
38. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856192]Коммунальная зона (П-2)

[bookmark: _Toc199856193]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Склад
	6.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Рыбоводство
	1.13
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 150000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 12

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Приюты для животных
	3.10.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Деловое управление
	4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Рынки
	4.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	15
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %

	16
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	20
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	21
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	22
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	23
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	24
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856194]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856195]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856196]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
3. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
4. Водоохранная зона(65:05-6.178),
5. Водоохранная зона(65:05-6.179),
6. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
8. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
9. Водоохранная зона(65:05-6.160),
10. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856197]Зона инженерной инфраструктуры (И-1)

[bookmark: _Toc199856198]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Энергетика
	6.7
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856199]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 10

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856200]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856201]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.229),
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.231),
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.232),
5. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
6. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
7. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
8. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.8),
9. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.11),
10. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.13),
11. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.27),
12. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29),
13. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.22),
14. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
15. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
16. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
17. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.204),
18. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.237),
19. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
20. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
21. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.234),
22. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.217),
23. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.218),
24. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.211),
25. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.212),
26. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
27. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.15),
28. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
29. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
30. Водоохранная зона(65:05-6.178),
31. Водоохранная зона(65:05-6.179),
32. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
33. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.216),
34. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
35. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.136),
36. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
37. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
38. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
39. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.24),
40. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
41. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.208),
42. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.209),
43. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207),
44. (65:05-5.2),
45. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
46. Водоохранная зона(65:05-6.236),
47. Водоохранная зона(65:05-6.164),
48. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.175),
49. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.176),
50. Водоохранная зона(65:05-6.202),
51. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
52. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.174),
53. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.173),
54. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.170),
55. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.171),
56. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
57. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.187),
58. Водоохранная зона(65:05-6.160),
59. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
60. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.23),
61. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.153),
62. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.154),
63. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.1),
64. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.5),
65. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.25),
66. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.18),
67. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.243),
68. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
69. Водоохранная зона(65:05-6.181)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856202]Зона объектов железнодорожного транспорта (Т-1)

[bookmark: _Toc199856203]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Железнодорожные пути
	7.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %



[bookmark: _Toc199856204]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856205]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856206]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
2. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.143),
3. (65:05-5.2),
4. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
5. Водоохранная зона(65:05-6.236),
6. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
7. (65:05-5.3),
8. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
9. Водоохранная зона(65:05-6.178),
10. Водоохранная зона(65:05-6.179),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
12. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.243),
13. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
14. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
15. Водоохранная зона(65:05-6.181),
16. (65:05-6.159),
17. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.26),
18. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.19)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856207]Зона объектов водного транспорта (Т-2)

[bookmark: _Toc199856208]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Водный транспорт
	7.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Рыбоводство
	1.13
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 150000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Склад
	6.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 12

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	8.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	11
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856209]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856210]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856211]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.175),
2. Водоохранная зона(65:05-6.202),
3. (65:05-5.1),
4. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
5. (65:05-5.7),
6. Водоохранная зона(65:05-6.169),
7. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
8. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856212]Зона объектов автомобильного транспорта (Т-3)

[bookmark: _Toc199856213]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Склад
	6.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



8


[bookmark: _Toc199856214]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856215]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856216]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Водоохранная зона(65:05-6.163),
2. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
3. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
4. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
5. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
8. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29),
9. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
10. Водоохранная зона(65:05-6.160),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
12. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
13. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
14. Водоохранная зона(65:05-6.202)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856217]Зона, предназначенная для ведения садового хозяйства 
(СХ-1)

[bookmark: _Toc199856218]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Ведение садоводства
	13.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Минимальные размеры земельных участков (ширина), м - 15

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Ведение огородничества
	13.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 300
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Минимальные размеры земельных участков (ширина), м - 15

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 250
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	4
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	6
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856219]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856220]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

	3
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению


	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению



[bookmark: _Toc199856221]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
2. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
3. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.8),
4. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
7. Водоохранная зона(65:05-6.202),
8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
9. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
10. Водоохранная зона(65:05-6.162),
11. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
12. Зона особо охраняемых территорий(65:05-6.150),
13. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.197),
14. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
15. Водоохранная зона(65:05-6.161),
16. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856222]Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

[bookmark: _Toc199856223]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Растениеводство
	1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Скотоводство
	1.8
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Звероводство
	1.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Птицеводство
	1.10
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Свиноводство
	1.11
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Пчеловодство
	1.12
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Рыбоводство
	1.13
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 150000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Питомники
	1.17
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Сенокошение
	1.19
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 3000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Приюты для животных
	3.10.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	20
	Охота и рыбалка
	5.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 5

	21
	Пищевая промышленность
	6.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	22
	Склад
	6.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	23
	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	24
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 50000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % не подлежит установлению

	25
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	26
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	27
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856224]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 250
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856225]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	4
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856226]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.228),
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.229),
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.231),
5. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
6. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
9. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.204),
10. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.237),
11. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.27),
12. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29),
13. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.22),
14. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.26),
15. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.30),
16. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
17. Водоохранная зона(65:05-6.181),
18. Водоохранная зона(65:05-6.178),
19. Водоохранная зона(65:05-6.179),
20. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
21. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
22. Водоохранная зона(65:05-6.169),
23. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
24. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
25. Водоохранная зона(65:05-6.163),
26. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
27. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
28. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
29. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.144),
30. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.223),
31. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.222),
32. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.224),
33. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
34. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
35. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.208),
36. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.209),
37. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
38. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.18),
39. Водоохранная зона(65:05-6.162),
40. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
41. Водоохранная зона(65:05-6.161),
42. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
43. (65:05-5.5),
44. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.225),
45. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.226),
46. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.227),
47. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
48. Водоохранная зона(65:05-6.202),
49. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
50. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
51. (65:05-6.159),
52. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
53. Водоохранная зона(65:05-6.236),
54. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.135),
55. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.8)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856227]Зоны сельскохозяйственного использования (СХ-3)

[bookmark: _Toc199856228]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Растениеводство
	1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Пчеловодство
	1.12
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Рыбоводство
	1.13
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 15000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Питомники
	1.17
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Сенокошение
	1.19
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	11
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856229]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856230]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856231]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.26),
2. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
3. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.243),
4. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
5. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
6. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.18),
7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
8. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.30),
9. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
10. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
11. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.19),
12. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.9),
13. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29),
14. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.22),
15. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.21),
16. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.27),
17. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
18. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.8),
19. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.11),
20. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.13),
21. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
22. Водоохранная зона(65:05-6.236),
23. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.234),
24. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
25. Водоохранная зона(65:05-6.181),
26. (65:05-5.2),
27. Водоохранная зона(65:05-6.161),
28. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
29. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
30. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
31. Водоохранная зона(65:05-6.169),
32. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
33. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.139),
34. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.211),
35. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.212),
36. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
37. Водоохранная зона(65:05-6.202),
38. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.229),
39. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.231),
40. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.232),
41. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.194),
42. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.191),
43. (65:05-5.5),
44. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
45. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.28),
46. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.227),
47. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.171),
48. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
49. Водоохранная зона(65:05-6.162),
50. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
51. Водоохранная зона(65:05-6.178),
52. Водоохранная зона(65:05-6.179),
53. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
54. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.136),
55. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.216),
56. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
57. Водоохранная зона(65:05-6.163),
58. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
59. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
60. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
61. Зона особо охраняемых территорий(65:05-6.150),
62. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
63. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
64. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.135),
65. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.148),
66. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.149),
67. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.147),
68. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.186),
69. (65:05-6.31),
70. Охранная зона особо охраняемого природного объекта(65:05-6.31),
71. (65:05-5.4),
72. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.153),
73. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.154)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856232]Зоны рекреационного назначения (Р-1)

[bookmark: _Toc199856233]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 15

	2
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Водный спорт
	5.1.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Спортивные базы
	5.1.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Охота и рыбалка
	5.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1
Максимальное количество подземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	12
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856234]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %



[bookmark: _Toc199856235]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856236]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
2. Водоохранная зона(65:05-6.202),
3. Водоохранная зона(65:05-6.160),
4. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
6. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
7. Водоохранная зона(65:05-6.178),
8. Водоохранная зона(65:05-6.179),
9. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
10. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
11. (65:05-5.1),
12. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
13. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
14. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
15. Водоохранная зона(65:05-6.169),
16. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
17. Водоохранная зона(65:05-6.161),
18. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
19. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
20. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
21. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856237]Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р-2)

[bookmark: _Toc199856238]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 15

	2
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Охрана природных территорий
	9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка 0,01

	5
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %



[bookmark: _Toc199856239]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856240]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856241]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Водоохранная зона(65:05-6.160),
2. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
3. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.10),
4. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
6. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.237),
9. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
10. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
11. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.234),
12. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
13. Водоохранная зона(65:05-6.181),
14. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
15. Водоохранная зона(65:05-6.236),
16. (65:05-6.159),
17. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.12),
18. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
19. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.18),
20. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
21. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
22. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.4),
23. Водоохранная зона(65:05-6.178),
24. Водоохранная зона(65:05-6.179),
25. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
26. Водоохранная зона(65:05-6.169),
27. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
28. (65:05-5.7),
29. (65:05-5.3),
30. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
31. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
32. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
33. (65:05-5.4),
34. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
35. Водоохранная зона(65:05-6.202),
36. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
37. (65:05-5.1),
38. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.195),
39. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.199),
40. Водоохранная зона(65:05-6.161),
41. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
42. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.193),
43. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
44. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.143),
45. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.29)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856242]зона объектов отдыха и туризма (Р-3)

[bookmark: _Toc199856243]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500 (допустимо при разработке документации по планировке территории в составе гостиничного комплекса) 
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

	3
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Водный спорт
	5.1.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Спортивные базы
	5.1.7
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	9
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	10
	Охота и рыбалка
	5.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 5

	11
	Рыболовство
	5.3.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 150000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	12
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 100
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	13
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Курортная деятельность
	9.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 7000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 7000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	17
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	18
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	19
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	20
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856244]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 250
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 40 %

	2
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %



[bookmark: _Toc199856245]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856246]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
2. Водоохранная зона(65:05-6.202),
3. (65:05-5.7),
4. Водоохранная зона(65:05-6.169),
5. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
6. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
7. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
9. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
10. Водоохранная зона(65:05-6.181),
11. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.13),
12. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.141),
13. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
14. Водоохранная зона(65:05-6.164),
15. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.176),
16. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
17. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
18. (65:05-5.1),
19. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.28),
20. Водоохранная зона(65:05-6.162),
21. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
22. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
23. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
24. Водоохранная зона(65:05-6.160),
25. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856247]Зона лесов (Р-4)

[bookmark: _Toc199856248]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Охрана природных территорий
	9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка 0,01

	2
	Резервные леса
	10.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856249]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856250]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856251]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.8),
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.221),
3. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.13),
4. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.16),
5. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
6. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.26),
7. (65:05-5.4),
8. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
9. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
10. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207),
11. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
12. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.216),
13. (65:05-5.5),
14. Водоохранная зона(65:05-6.161),
15. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
16. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
17. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.171),
18. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.189),
19. Водоохранная зона(65:05-6.162),
20. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
21. (65:05-5.6),
22. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.18),
23. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
24. Водоохранная зона(65:05-6.202),
25. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
26. Водоохранная зона(65:05-6.164),
27. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.175),
28. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.176),
29. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.226),
30. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.227),
31. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.134),
32. Водоохранная зона(65:05-6.160),
33. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
34. Водоохранная зона(65:05-6.163),
35. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
36. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.142),
37. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.145),
38. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.146),
39. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
40. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.224),
41. Территория особо охраняемого природного объекта(65:05-6.32),
42. (65:05-6.32),
43. (65:05-6.31),
44. Охранная зона особо охраняемого природного объекта(65:05-6.31),
45. (65:05-5.2),
46. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
47. Водоохранная зона(65:05-6.236)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856252]Зона кладбищ и крематориев (СН-1)

[bookmark: _Toc199856253]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 6

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	4
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856254]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856255]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856256]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
2. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
3. Водоохранная зона(65:05-6.162),
4. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.213),
6. Водоохранная зона(65:05-6.202)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.


[bookmark: _Toc199856257]Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН-2)
[bookmark: _Toc199856258]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Специальная деятельность
	12.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 6

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %


0. [bookmark: _Toc199856259]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет
[bookmark: _Toc199856260]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет
[bookmark: _Toc199856261]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

[bookmark: _Toc199856262]Иная зона специального назначения (СН-3)

[bookmark: _Toc199856263]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду, от границы смежного земельного участка не подлежит установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м - 3

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	8.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество подземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	7
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856264]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856265]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856266]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.216),
3. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.151),
4. Водоохранная зона(65:05-6.160),
5. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.165),
6. Водоохранная зона(65:05-6.178),
7. Водоохранная зона(65:05-6.179),
8. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
9. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
10. (65:05-5.7),
11. Водоохранная зона(65:05-6.169),
12. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856267]Зона озеленения специального назначения (СН-5)

[bookmark: _Toc199856268]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 % - 80 %

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Запас
	12.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856269]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

[bookmark: _Toc199856270]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856271]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (65:05-6.213),
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (65:05-6.29),
3. Иная зона с особыми условиями использования территории (65:05-6.10),
4. Водоохранная зона (65:05-6.160),
5. Прибрежная защитная полоса (65:05-6.165),
6. Охранная зона инженерных коммуникаций (65:05-6.26),
7. Охранная зона инженерных коммуникаций (65:05-6.19),
8. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (65:05-6.234),
9. Охранная зона инженерных коммуникаций (65:05-6.13),
10. Охранная зона инженерных коммуникаций (65:05-6.12),
11. Иная зона с особыми условиями использования территории (65:05-6.27),
12. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (65:05-6.134),
13. Водоохранная зона(65:05-6.163),
14. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.167),
15. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.17),
16. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.21),
17. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.9),
18. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.22),
19. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.201),
20. Водоохранная зона(65:05-6.202),
21. (65:05-5.2),
22. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.235),
23. Водоохранная зона(65:05-6.236),
24. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.180),
25. Водоохранная зона(65:05-6.181),
26. Водоохранная зона(65:05-6.162),
27. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.168),
28. (65:05-5.6),
29. Водоохранная зона(65:05-6.169),
30. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.177),
31. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.139),
32. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.172),
33. Иная зона с особыми условиями использования территории(65:05-6.14),
34. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации(65:05-6.2),
35. (65:05-5.7),
36. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.20),
37. Водоохранная зона(65:05-6.178),
38. Водоохранная зона(65:05-6.179),
39. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.182),
40. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.15),
41. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.183),
42. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.6),
43. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.18),
44. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.233),
45. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.229),
46. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.231),
47. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.232),
48. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.152),
49. Водоохранная зона(65:05-6.161),
50. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.166),
51. (65:05-5.4),
52. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.207),
53. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.175),
54. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.174),
55. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.173),
56. (65:05-5.5),
57. (65:05-6.31),
58. Охранная зона особо охраняемого природного объекта(65:05-6.31),
59. (65:05-5.1),
60. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.28),
61. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.23),
62. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.224),
63. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.210),
64. (65:05-5.3),
65. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.136),
66. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.216),
67. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.227),
68. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.239),
69. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.240),
70. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.243),
71. Водоохранная зона(65:05-6.164),
72. Прибрежная защитная полоса(65:05-6.176),
73. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды(65:05-6.238),
74. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.170),
75. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.171),
76. Зона особо охраняемых территорий(65:05-6.150),
77. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.153),
78. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.154),
79. Зоны охраны искусственных объектов(65:05-6.137),
80. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.237),
81. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.144),
82. Зоны с особыми условиями использования территории(65:05-6.140),
83. (65:05-6.159),
84. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.1),
85. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.5),
86. Охранная зона инженерных коммуникаций(65:05-6.25),
87. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.208),
88. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения(65:05-6.209),
89. Охранная зона геодезического пункта(65:05-6.194)


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



[bookmark: _Toc199856272]Зона градостроительного преобразования (ГП)

[bookmark: _Toc199856273]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000
Минимальные размеры земельных участков (ширина), м - 15

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	3
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 5
Максимальное количество надземных этажей - 8 В случае размещения в первых этажах зданий, расположенных вдоль красных линий, нежилых помещений, минимальная высота помещений первого этажа должна составлять 3,5 м

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400 на один блок
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000 на один блок

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от крайних земельных участков блокированной жилой застройки примыкающих к соседним земельным участкам индивидуальных жилых домов

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 30
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду.
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	6
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	7
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 2

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	8
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

	9
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1

	
	
	
	Минимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 %

	10
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 460
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	11
	Магазины
	4.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 4

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40

	12
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка

	13
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 200
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 1

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	14
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка.

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	15
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 600
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	16
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856274]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1000
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 10000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 5

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Общественное питание
	4.6
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 400
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 2000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей - 3

	
	
	
	Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %

	3
	Пищевая промышленность
	6.4
	Минимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 1500
Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м не подлежит установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	4
	Строительная промышленность
	6.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



[bookmark: _Toc199856275]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	
	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальные размеры земельных участков (площадь), кв.м - 5000

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:
- 3 от границы земельного участка, примыкающей к улице или проезду
- 1 от границы смежного земельного участка

	
	
	
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %

	2
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %



Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, не нормируются.



